# Montaje y equilibrado de la herramienta cuando se monta en un banco de trabajo

No utilice los modelos SMC 200 y SMC 300 con un soporte de banco.

1. Ajuste la altura del brazo en relación a la pieza de trabajo. SE recomienda montar el accesorio del brazo a la altura a la que se aplica el par.

2. Sujete la herramienta en el soporte.

3. Sujete la herramienta en el brazo. Coloque el tornillo y apriételo:

   - SMC 12/25 (M6) - 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) - 24 Nm

4. Instale el tornillo de fijación en el soporte de la herramienta y apriételo a 2,5 Nm.

5. Equilibre la herramienta con el equilibrador.