# トルク アームの取り付け

ツールのトルクは各アームの規定トルク範囲内でなければなりません。

ベンチ スタンドで SMC 200 および SMC 300 を使用しないでください。

ベンチへの取り付け

- オペレータがトルク アームを取り扱うのに最適な位置を探します。

- トルク アームを、オペレータのすぐ前か、オペレータが右利きか左利きかによって、右または左のいずれかに取り付けます。

- トルク アームをベンチ スタンドに接続するホルダにネジをしっかりと締め付けます。ベンチ スタンドには、予めベンチに取り付けるための穴を開けておきます。

- 作業エリアを限定しない第二点に安全ワイヤ（スペア パーツを参照）を取り付けます。

天井への取り付け

- 取り付けポイントを、トルクが掛かる点の真上に、またはそのできるだけ近くに置きます。

- 固定点が、選択したトルクアームの重量とトルクを扱うことができることを確認してください。

- 作業エリアを限定しない第二点に安全ワイヤ（スペア パーツを参照）を取り付けます。