# Instalação do braço tensor

O torque na ferramenta não deve ultrapassar a faixa de torque especificada de cada braço específico.

Não use SMC 200 e SMC 300 com cavalete.

Montagem em bancada

- Encontre a posição ideal para o operador usar o braço tensor.

- Instale o braço tensor bem na frente do operador ou alternativamente à esquerda ou direita, dependendo se operador é canhoto ou destro.

- Aperte firmemente os parafusos no suporte que conecta o braço tensor ao cavalete. O cavalete já vem com furos para fixação na bancada.

- Conecte o cabo de segurança (consulte Peças de reposição) a um segundo ponto que não limite a área de trabalho.

Montagem no teto

- Coloque o ponto de montagem logo acima ou o mais próximo possível do ponto onde o torque está aplicado.

- Confirme se o ponto de fixação tem condição de suportar o peso e o torque do braço tensor escolhido.

- Conecte o cabo de segurança (consulte Peças de reposição) a um segundo ponto que não limite a área de trabalho.