# Fixação e estabilização da ferramenta quando montada em uma bancada

Não use SMC 200 e SMC 300 com cavalete.

1. Ajuste a altura do braço em relação à peça de trabalho. Recomenda-se montar a fixação do braço na mesma altura em que o torque está aplicado.

2. Fixe o suporte na ferramenta.

3. Fixe o suporte no braço. Instale e aperte o parafuso:

   - SMC 12/25 (M6) - 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) - 24 Nm

4. Instale o parafuso de fixação no suporte e aplique 2,5 Nm para apertá-lo.

5. Equilibre a ferramenta com o estabilizador.