# Konserwacja zapobiegawcza

Zaleca się wykonywać konserwację zapobiegawczą raz do roku lub po maks. 250 000 dokręceń. Kompletny przegląd obejmuje:

- Czyszczenie następujących części: jednostka pulsacyjna, silnik pneumatyczny, tłumik i filtr adaptera wlotowego, spust i zawór zwrotny.

- Należy wymienić zużyte lub uszkodzone części i filtr.

O-ringi w jednostce pulsacyjnej należy wymieniać tylko podczas kompletnego przeglądu.