# Inställning av åtdragningsmoment

Ställskruven är åtkomlig genom hålet i huset. Vrid den utgående axeln vid behov.

Glöm inte att skruva in pluggen i hålet efter inställning.

Vi rekommenderar att börja med min. momentinställning – ställskruven är då utskruvad cirka 6 varv från fullt inskruvat läge. Skruva inte ut skruven längre än så.

Användning av maskinen vid högre vridmoment än det rekommenderade kan orsaka defekter och snabbare slitage. Kontrollera alltid inställningen på det aktuella skruvförbandet.