# 벌스부에 오일을 주입하는 방법

펄스 부에서 오일이 미세하게 누유될 수 있으므로 정기적으로 정밀 검사 주기 내에 장치에 오일을 주입해야할 수 있습니다. 이 절차의 빈도는 응용 분야 유형, 사이클 수, 조임 시간 등에 따라 달라집니다. 조임 토크가 감소하고 펄스 주파수가 증가하면 오일이 부족하다는 신호입니다.

펄스부를 분해한 후 아래의 1~3번 작동 지침에 따라 오일을 주입해 주세요. 아래 5번 작동에 따라 바이스에 기계를 10초 동안 작동해 주세요. 그런 다음 작동 번호 6~11에 따라 계속 진행해 주세요. 최고의 성능을 경험하시려면 Atlas Copco 펄스부 생분해성 오일을 사용해 주세요. 오일 주입 키트는 Atlas Copco 펄스부 생분해성 오일 150ml와 주사기(1ml)로 구성됩니다. 주문 번호: 4081 0121 90.