# Postup naplnění oleje do pulzní jednotky

Vzhledem k možným mikroúnikům oleje z pulzní jednotky může být nutné jednotku mezi pravidelnými intervaly generálních oprav doplňovat. Četnost tohoto postupu závisí na typu aplikace, počtu cyklů, době utahování atd. Indikací nedostatečného množství oleje je snížený utahovací moment a zvýšená frekvence pulzů.

Po demontáži pulzní jednotky doplňte olej podle níže uvedeného postupu č. 1–3. Spusťte stroj ve svěráku na 10 sekund podle níže uvedeného postupu č. 5. Poté pokračujte podle postupu č. 6–11. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte olej Bio pro pulzní jednotku Atlas Copco. Souprava pro plnění oleje se skládá ze 150 ml oleje Bio pro pulzní jednotku Atlas Copco a stříkačky (1 ml). Objednací č.: 4081 0121 90.