# Para reabastecer a unidade de pulso

Mantenha a unidade de pulso a uma temperatura ambiente normal.

Antes de reabastecer: Aguarde as bolhas de óleo desaparecerem no mínimo 30 minutos após a última execução. Verifique se não há nenhuma bolha no óleo e se a unidade de pulso:está completamente cheia (100%) antes de reduzir o volume de óleo conforme a operação nº 10.

Corrigir a quantidades de óleo: Preencher completamente e depois reduzir de acordo com a tabela. Após o reabastecimento - verifique o torque de aperto.e a frequência de pulso de acordo com os métodos de teste.

Volume de óleo a ser reduzido a partir de 100% | Volume de óleo aproximado na unidade de pulso
--- | ---
0.6 ± 0.05 ml | 9.5 ml