# Kontrola momentu – meranie reziduálneho momentu na skutočnom spoji

1. Počas uťahovania použite rovnaké vybavenie, ako napríklad nadstavce, nástrčky a tlak vzduchu, aké sa použijú pri skutočnej uťahovacej aplikácii.

2. Pri vykonávaní kontroly momentu na skutočnom spoji odporúčame použiť kľúč ST Wrench s nastavením merania reziduálneho momentu*.

* Moment potrebný na to, aby sa závity upevňovacieho prvku (vrátane jeho hlavy), na ktorý sa aplikuje moment, pohybovali vo vzťahu k protizávitu.

A | Skutočný spoj
B | Momentový kľúč s monitorovaním

1. Vykonajte uťahovanie.

2. Odmerajte výsledok momentovým kľúčom s monitorovaním.