# Ajuste del par de apriete

El tornillo de ajuste queda accesible por el agujero en la caja. En caso necesario If necessary, turn the outgoing spindle.

Después del ajuste, no olvidarse de montar el tapón del agujero en la caja.

Se recomienda comenzar al ajuste mínimo de par, desenroscando el tornillo de ajuste aproximadamente 6 vueltas desde la posición de fondo. No desenroscar más.

Cuando utilice la máquina por encima del par de apriete recomendado, ésta puede funcionar incorrectamente y causar un desgaste prematuro. Controlar el par de apriete dado en la junta en cuestión.