# Instelling van het aandraaikoppel

De stelschroef toegankelijk is via het gat in het huis. Indien nodig, aan de uitgaande spindel draaien.

Vergeet na de montage niet de plug in het gat van het huis te monteren.

Het is aan te bevelen te beginnen met de laagste koppelinstelling - d.w.z. als de regelschroef ongeveer 6 toeren is uitgedraaid vanaf de onderste stand. Draai de schroef niet meer.

Controleer altijd de instelling op de schroefverbinding die u momenteel aan het uitvoeren bent.