# Drehmomentkontrolle - Messung des Restdrehmoments an Ist-Gelenk

1. Achten Sie darauf, dass Sie die gleiche Ausrüstung verwenden, wie bspw. Verlängerungen, Steckdosen und Luftdruck auf der Testanziehung, wie bei der tatsächlichen Anziehung verwendet werden wird.

2. Bei einer Drehmomentprüfung am Ist-Gelenk empfehlen wir die Verwendung eines ST-Schraubenschlüssels mit Messung des Restdrehmoments*.

* Drehmoment, das nötig ist, um das Gewinde des Befestigungselements (einschließlich des Kopfes), auf das das Drehmoment aufgebracht wird, relativ zum Gegengewinde zu bewegen.

A | Das Ist-Gelenk
B | Drehmomentschlüssel mit Überwachung

1. Führen Sie eine Verschraubung aus.

2. Messen Sie das Ergebnis mit dem Drehmomentschlüssel mit Überwachung.