# Manutenzione preventiva

Consigliamo di eseguire la manutenzione preventiva una volta all'anno o dopo un massimo di 250.000 serraggi. Una revisione completa comprende:

- Pulire i seguenti componenti: unità a impulsi, motore pneumatico, silenziatore e filtro dell’adattatore di ingresso, valvola di innesco e inversione.

- Sostituire i componenti usurati o danneggiati e il filtro.

Sostituire gli o-ring nell'unità a impulsi solo in occasione della revisione completa.