# Nastavení utahovacího momentu

Nastavovací šroub je přístupný přes otvor v pouzdře. V případě potřeby otáčejte vyčnívajícím vřetenem.

Po nastavení nezapomeňte na otvor v pouzdře znovu nasadit zátku.

Je doporučeno začít s nastavením minimálního utahovacího momentu, při němž je nastavovací šroub vyšroubován ven ze své dolní polohy přibližně o 6 otáček. Dále šroub nešroubujte.

Při používání stroje s vyšším utahovacím momentem než je doporučený maximální utahovací moment může dojít k nesprávné funkci stroje a k jeho rychlejšímu opotřebení. Vždy ověřte nastavení na skutečném spoji.