# Ustawianie momentu dokręcania

Wkręt regulacyjny jest dostępny przez obudowę. W razie potrzeby obrócić wrzeciono wyjściowe.

Po zakończeniu regulacji należy pamiętać o zamontowaniu korka w otworze w obudowie.

Zaleca się rozpoczęcie z ustawianiem o minimalnej wartości momentu dokręcania, gdy śruba regulacyjna jest wykręcona o ok. 6 obrotów od położenia dolnego. Nie należy jej już bardziej wykręcać.

Użytkowanie narzędzia przy nastawie przewyższającej zalecany maksymalny moment dokręcania może prowadzić do nieprawidłowego działania i szybszego zużywania się narzędzia. Zawsze sprawdzaj ustawienie dla danego połączenia.