# EP10XS HR13

## Nutrunner

# Productinformatie

# Algemene informatie

WAARSCHUWING

Risico op materiële schade of ernstig lichamelijk letsel

Zorg ervoor dat u alle instructies leest, begrijpt en opvolgt alvorens u het gereedschap gebruikt. Indien u de instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand, materiële schade en/of ernstig lichamelijk letsel.

- Lees alle veiligheidsinformatie die samen met de verschillende delen van het systeem wordt geleverd.

- Lees alle productinstructies voor installatie, gebruik en onderhoud van verschillende delen van het systeem.

- Lees alle wettelijk vastgestelde veiligheidsregels met betrekking tot dit systeem en delen ervan.

- Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies, zodat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.

In deze sectie

- Veiligheidssignaalwoorden
- Garantie
- Website
- ServAid
- Veiligheidsgegevensbladen MSDS/SDS
- Speciale voorzorgsmaatregelen
- Land van oorsprong
- Maattekeningen

# Veiligheidssignaalwoorden

De veiligheidssignaalwoorden Gevaar, Waarschuwing, Opgepast en Kennisgeving hebben de volgende betekenis:

GEVAAR | GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, zal leiden tot dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.
WAARSCHUWING | WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot dodelijk of ernstig lichamelijk letsel.
OPGEPAST | OPGEPAST, in combinatie met een veiligheidssymbool, geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot kleine verwondingen.
KENNISGEVING | KENNISGEVING wordt gebruikt voor handelingen die niets te maken hebben met lichamelijk letsel.

# Garantie

- De productgarantie vervalt 12+1 maanden na verzending vanaf het distributiecentrum van Atlas Copco.

- Normale slijtage van onderdelen valt niet onder de garantie.

  - Onder normale slijtage wordt verstaan de voor deze gebruiksperiode gebruikelijke slijtage waardoor een onderdeel moet worden vervangen, afgesteld of gereviseerd gedurende standaardonderhoud van het gereedschap (uitgedrukt in de hiervoor geldende tijdsduur, het aantal bedrijfsuren of andere geldende norm).

- De productgarantie is gebaseerd op het juiste gebruik en onderhoud en de juiste reparatie van het gereedschap en de bijbehorende onderdelen.

- Schade aan onderdelen die optreedt als gevolg van onvoldoende onderhoud of onderhoud dat gedurende de garantieperiode niet is uitgevoerd door Atlas Copco of diens erkende onderhoudspartners valt niet onder de garantie.

- Om beschadiging of vernieling van gereedschapsonderdelen te voorkomen, het gereedschap volgens de aanbevolen onderhoudsschema's en de juiste instructies onderhouden.

- Reparaties onder garantie worden alleen uitgevoerd in werkplaatsen van Atlas Copco of door erkende onderhoudspartners.

Atlas Copco biedt een uitgebreide garantie en uitmuntend preventief onderhoud via ToolCover-contracten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale onderhoudsvertegenwoordiger.

Voor elektromotoren:

- De garantie geldt uitsluitend wanneer de elektromotor niet is geopend.

# Website

Informatie betreffende onze producten, accesoires, reserveonderdelen en pucliaties is te vinden op de website van Atlas Copco.

Ga naar: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid is een portaal dat voortdurend wordt bijgewerkt en technische informatie bevat, zoals:

- - Reglementaire en veiligheidsinformatie

- Technische gegevens

- Installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies

- Lijsten met reserveonderdelen

- Accessoires

- Maattekeningen

Ga naar: https://servaid.atlascopco.com.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale onderhoudsvertegenwoordiger van Atlas Copco.

# Veiligheidsgegevensbladen MSDS/SDS

De veiligheidsinformatiebladen beschrijven de chemische producten die worden verkocht door Atlas Copco.

Raadpleeg de website van Atlas Copco voor meer informatie www.atlascopco.com/sds.

# Speciale voorzorgsmaatregelen

- Controleer of de elektrische sleutel goed is vastgemaakt.

- Vervang de houder van het aandrijfvierkant of de sleutel als deze versleten zijn.

- Vermijd de machine onnodig onbelast te laten draaien.

- Als u een hanger gebruikt, controleer of deze in goede staat verkeert en goed is vastgemaakt.

In deze sectie

- PTFE

# PTFE

WAARSCHUWING

Polymerengevaar

De schoepen in dit product bevatten PTFE (een synthetisch fluoropolymeer). Als gevolg van slijtage kunnen er PTFE-deeltjes in het product aanwezig zijn. Als PTFE warm wordt, kunnen er dampen vrijkomen die polymeerdampkoorts en verschijnselen die op griep lijken veroorzaken, met name wanneer vervuilde tabak wordt gerookt.

Bij het werken met schoepen en andere onderdelen moeten de aanbevelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid met betrekking tot PTFE worden opgevolgd:

- Tijdens het uitvoeren van onderhoud aan dit product is roken verboden.

- PTFE-deeltjes mogen niet in contact komen met vuur, gloeiende deeltjes of warmte

- Motoronderdelen moeten met een reinigingsmiddel worden gereinigd en niet met een luchtleiding worden doorgespoten.

- Was uw handen voordat u doorgaat met andere activiteiten

# Land van oorsprong

Raadpleeg de informatie op het productlabel voor het land van oorsprong.

# Maattekeningen

Maattekeningen zijn te vinden in het maattekeningenarchief of op ServAid.

Ga naar: https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw of https://servaid.atlascopco.com.

# Overzicht

# Technische productgegevens

Technische productgegevens zijn te vinden op ServAid of de Atlas Copco-website.
Ga naar: https://servaid.atlascopco.com of www.atlascopco.com.

# Installatie

# Installatievereisten

# Luchtkwaliteit

- Voor optimale prestaties en een langere levensduur van uw machine, raden wij u aan perslucht te gebruiken met een maximaal dauwpunt van +10 °C (50 °F). Daarnaast raden wij u aan een luchtdroger (koeler) van Atlas Copco te gebruiken.

- Gebruik een afzonderlijk luchtfilter dat vaste deeltjes groter dan 30 micron verwijdert en meer dan 90% water. Installeer de filters zo dicht mogelijk bij het product en voor andere luchtbehandelingseenheden om een drukval te voorkomen.

Zorg bij puls-/slaggereedschap dat smeerinrichtingen worden gebruikt die op dergelijke gereedschappen zijn aangepast. Reguliere smeerinrichtingen voegen te veel olie toe en verslechteren daardoor de prestaties van het gereedschap wegens te veel olie in de motor.

Controleer of snelkoppelingen schoon en stofvrij zijn voordat u ze op het gereedschap aansluit.

Zowel gesmeerde als smeervrije producten werken beter met een kleine hoeveelheid olie die van een smeerinrichting.

# Richtlijnen luchtsmering

Merk | Luchtsmeeren
--- | ---
Atlas Copco | Optimizer (1 liter) 9090 0000 04
Q8 | Chopin 46
Shell | Shell-olie S2 A 320 voor pneumatische gereedschappen

# Persluchtaansluiting

WAARSCHUWING

Kans op ernstig lichamelijk letsel

Perslucht kan letsel veroorzaken.

- Sluit altijd de luchttoevoer af als het gereedschap niet in gebruik is en voordat u aanpassingen aan het gereedschap gaat maken

- Laat luchtdruk af en koppel het gereedschap, wanneer u het niet gebruikt en voordat u aanpassingen aan het gereedschapgaat maken, af van de luchttoevoer.

- Gebruik altijd afmeting van de slang en de luchtdruk correct zijn voor het gereedschap.

WAARSCHUWING

Perslucht

Hoge luchtdruk kan ernstige schade en lichamelijk letsel veroorzaken.

- Overschrijd nooit de maximale luchtdruk.

- Controleer of slangen en hulpstukken onbeschadigd zijn en goed vastzitten.

Raadpleeg het hoofdstuk Technische gegevens voor de juiste werkdruk en slangafmeting.

Controleer of snelkoppelingen schoon en stofvrij zijn voordat u ze op het gereedschap aansluit.

# Installatie-instructies

# Installatie van flexibele slang

Gebruik om trillingen van het gereedschap te voorkomen een flexibele slang voor perslucht met een minimale lengte van 300 mm (12") tussen het gereedschap en de snelkoppeling.

# Bediening

# Ergonomische richtlijnen

Denk aan uw werkstation als u deze lijst met algemene ergonomische richtlijnen leest en bekijk of er verbeterpunten zijn als het gaat om uw houding, de plaatsing van onderdelen of uw werkomgeving.

- Neem van tijd tot tijd een andere houding aan en pauzeer regelmatig.

- Pas uw werkplaats aan op uw behoeften en uw werktaak.

  - Voorkom statische bewegingen. Zorg dat al uw benodigdheden goed bereikbaar zijn en bepaal de juiste positie voor onderdelen en gereedschappen.

  - Gebruik op uw werkplek tafels en stoelen die geschikt zijn voor het project waar u aan werkt.

- Werk niet boven schouderniveau en werk niet constant in dezelfde houding.

  - Als u boven schouderniveau werkt, verminder de statische belasting op de schouderspieren door het gewicht van de last te verminderen. U kunt de statische belasting van de schouderspieren ook verminderen door de last dichtbij uw lichaam te houden.

  - Pauzeer regelmatig.

  - Draai uw armen of polsen niet in een extreme houding, met name wanneer u werkzaamheden uitvoert die enige kracht vergen.

- Beperkt de beweging van uw ogen en hoofd tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door een goed gezichtsveld te creëren.

- Zorg voor goed licht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

- Gebruik oorbeschermers als u in een omgeving met veel lawaai werkt.

- Gebruik in een omgeving met veel stof stofafzuiging of een stofmasker.

# Bedieningsvoorschriften

# Instelling van het aandraaikoppel

De stelschroef toegankelijk is via het gat in het huis. Indien nodig, aan de uitgaande spindel draaien.

Vergeet na de montage niet de plug in het gat van het huis te monteren.

Het is aan te bevelen te beginnen met de laagste koppelinstelling - d.w.z. als de regelschroef ongeveer 6 toeren is uitgedraaid vanaf de onderste stand. Draai de schroef niet meer.

Controleer altijd de instelling op de schroefverbinding die u momenteel aan het uitvoeren bent.

# Herstellingen en revisie

# Smeerinstructies

# Bescherming tegen roest en reiniging

Water in de perslucht kan roesten veroorzaken. Om roest te voorkomen, raden we sterk aan om een luchtdroger te installeren.

Water en deeltjes kunnen vastlopen van schoepen en kleppen veroorzaken. Dit kan worden voorkomen door een luchtfilter te installeren in de buurt van het product om een drukval te voorkomen.

Bescherm het gereedschap wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt door enkele druppels olie in de luchtinlaat te druppelen. Laat het gereedschap 5-10 seconden lopen en neem overtollige olie in de luchtuitlaat op met een doek.

# Montage-/demontage-instructies

# Aansluitingen met schroefdraad vastdraaien

De aanhaalkoppelwaarden die in de reserveonderdelenlijst staan zijn vastgesteld om de juiste klemkracht te bereiken en te voorkomen dat onderdelen losraken. Deze onderdelen moeten tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen worden geopend zonder kapotgemaakt te worden. Onder bepaalde omstandigheden (afhankelijk van toepassing en gebruik) kunnen de onderdelen na enig gebruik losraken. Verhoog in die gevallen het koppel 10-20% en breng zo nodig een draadborgmiddel met lage of gemiddelde sterkte aan.

# Recyclen

# Milieuregelgeving

Als een product zijn taak heeft vervuld dient het op de juiste manier gerecycled te worden. Ontmantel het product en recycle onderdelen conform de lokale wet- en regelgeving.

Lever batterijen in bij uw nationale batterij-inzamelingsinstantie.