# Otimizando o Desempenho da Ferramenta

Não se recomenda o uso de extensões com ferramentas de pulso. As extensões causam vibrações, que por sua vez podem causar desgaste na ferramenta, maior tempo de aperto, precisão limitada e dificuldade para atingir o torque máximo. Se uma extensão for necessária devido a restrições de acessibilidade, ela deve ser a mais curta possível. Recomenda-se fortemente soquetes ou extensões guiadas.

## Número recomendado de pulsos

A ferramenta de pulso deve atingir o torque-alvo no intervalo de 5 a 20 pulsos, com desligamento automático. Meça o número de pulsos para atingir o torque-alvo com um analisador. O tempo de aperto também pode ser usado como um guia para saber se a ferramenta está ajustada corretamente:

- ≤ 1 segundo para ferramentas até 30 Nm

- ≈ 1 segundo para ferramentas até 80 Nm

- ≈ 2 segundos para ferramentas até 150 Nm

- ≈ 5 segundos para ferramentas até 450 Nm

- ≤ 10 segundos para ferramentas até 850 Nm

Se o torque-alvo for atingido com menos de cinco pulsos (= tempo de aperto curto), a dispersão de torque irá aumentar e pode ser difícil ajustar para o nível correto, especialmente em juntas rígidas.

Se o torque-alvo for atingido com mais de 20 pulsos (= tempo de aperto longo demais) o desgaste aumentará e será necessário realizar manutenção e preenchimento de óleo com mais frequência. Um tempo de aperto longo demais, combinado com uma alta taxa de produção, também pode resultar em aquecimento excessivo do óleo. Nesse caso a potência diminuirá com o tempo de aperto maior, e algumas vezes pode não desligar.

Se o torque-alvo for atingido com menos de cinco pulsos, ajuste-o da seguinte maneira:

- Diminuindo a pressão de ar.

- Reduzindo a velocidade com a válvula AutoTrim ou Trim.

- Se o procedimento acima não for possível ou não der os resultados desejados, uma ferramenta menor pode ser uma escolha melhor.

Se o torque-alvo for atingido com mais de 20 pulsos, ajuste-o da seguinte maneira:

- Aumentando a pressão de ar dinâmica para 6 a 7 bares para ferramentas EP padrões ou até 5 bares para ferramentas de baixa pressão EP L.

- Ajustando a válvula AutoTrim ou Trim para obter máxima potência/velocidade.

- Se o procedimento acima não for possível ou não der os resultados desejados, uma ferramenta maior pode ser uma escolha melhor.

Ao mudar a pressão de ar, meça o torque-alvo novamente e ajuste-o, se necessário