# Профилактическое техобслуживание

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить один раз в год или после не более чем 250 000 операций затяжки. В полную переборку входит:

- Очистка следующих деталей: импульсного узла, пневматического двигателя, глушителя и фильтр впускного адаптера, пускового механизма и реверсивного клапана.

- Замена изношенных или поврежденных деталей и фильтра.

Уплотнительные кольца импульсного узла заменяются только при полной переборке.