# Configuración inicial del par

Para reducir el riesgo de daño en la junta actual, recomendamos establecer el par ligeramente por debajo, en la junta de prueba, del par deseado para la aplicación. Asegúrese de utilizar el mismo equipo, como por ejemplo extensores, enchufes y presión de aire en la junta de prueba que en la junta real.

A | IRTT - Transductor de par
B | Junta de prueba
C | Analizador ST

Asegúrese siempre de comprobar los ajustes de par en su junta real.