# Nastavenie uťahovacieho momentu

Nastavovacia skrutka je prístupná cez dieru v kryte. V prípade potreby pootočte výstupné vreteno.

Po nastavení nezabudnite inštalovať do diery v kryte zátku.

Odporúča sa začať s minimálnym nastavením momentu – keď je nastavovacia skrutka vyskrutkovaná približne 6 otáčok zo spodnej polohy. Ďalej už neskrutkujte.

Pri použití stroja s väčším než odporúčaným maximálnym momentom to môže mať za následok nesprávne fungovanie a rýchlejšie opotrebovanie. Vždy skontrolujte nastavenie na skutočnom spoji.