# Optimalizácia výkonu nástroja

Neodporúča sa používať predlžovacie káble s impulznými nástrojmi. Predlžovacie káble spôsobujú vibrácie, ktoré môžu spôsobiť opotrebovanie nástroja, dlhší čas uťahovania, obmedzenú presnosť a ťažkosti s dosiahnutím maximálneho krútiaceho momentu. Ak je predlžovací kábel nevyhnutný z dôvodu obmedzenej dostupnosti, mal by byť čo najkratší. Dôrazne sa odporúčajú vodiace zásuvky alebo nadstavce.

## Odporúčaný počet impulzov

Impulzný nástroj má dosiahnuť požadovaný uťahovací moment, s vypnutím, v rozsahu 5 – 20 impulzov. Pomocou analyzátora zmerajte počet impulzov na dosiahnutie požadovaného uťahovacieho momentu. Čas uťahovania možno tiež použiť ako návod, aby ste zistili, či je nástroj správne nastavený:

- ≤ 1 sekunda pre nástroje do 30 Nm

- ≈1 sekunda pre nástroje do 80 Nm

- ≈2 sekúnd pre nástroje do 150 Nm

- ≈5 sekúnd pre nástroje do 450 Nm

- ≤ 10 sekúnd pre nástroje do 850 Nm

Ak sa požadovaný uťahovací moment dosiahne do menej ako 5 impulzov (=krátky čas uťahovania), zvýši sa rozptyl momentu a môže byť ťažké nastaviť správnu úroveň, najmä na tvrdých spojoch.

Ak sa požadovaný uťahovací moment dosiahne po viac ako 20 impulzoch (=príliš dlhý čas uťahovania), zvýši sa opotrebovanie a bude potrebné častejšie plnenie oleja a servis. Príliš dlhý čas uťahovania, v kombinácii s vysokou intenzitou výroby, môže mať za následok aj nadmerné zahrievanie oleja. V takom prípade sa zníži výkon s ešte dlhším časom uťahovania a niekedy bez vypnutia.

Ak sa požadovaný uťahovací moment dosiahne s menej ako 5 impulzmi, upravte ho:

- Znížením tlaku vzduchu.

- Znížením otáčok pomocou ventilu AutoTrim alebo Trim.

- Ak vyššie uvedené opatrenia nie sú možné alebo neprinesú želané výsledky, lepšou voľbou môže byť menší nástroj.

Ak sa požadovaný uťahovací moment dosiahne s viac ako 20 impulzmi, upravte ho:

- Zvýšením dynamického tlaku vzduchu na hodnotu 6 – 7 bar pri štandardných nástrojoch EP, resp. 5 bar pri nízkotlakových nástrojoch EP L.

- Nastavením ventilu AutoTrim alebo Trim tak, aby dával maximálny výkon/otáčky.

- Ak vyššie uvedené opatrenia nie sú možné alebo neprinesú želané výsledky, lepšou voľbou môže byť väčší nástroj.

Pri zmene tlaku vzduchu znovu zmerajte požadovaný uťahovací moment a v prípade potreby ho upravte.