# Заправка масла в импульсный узел

В силу возможной микроутечки масла из импульсного узла может возникнуть необходимость его дозаправки между регулярными переборками. Частота этой процедуры зависит от типа применения, количества циклов, времени затяжки и т. д. Признаком недостаточного количества масла является уменьшение момента затяжки и увеличение частоты импульсов.

После разборки импульсного узла залейте масло, см. операцию № 1–3 ниже. Запустите инструмент в тисках на 10 секунд, см. операцию № 5 ниже. Затем выполните действия согласно операции № 6–11. Для достижения наилучших результатов используйте масло для импульсного узла Atlas Copco Pulse Unit Oil Bio. Комплект для заправки масла состоит из 150 мл масла для импульсного узла Atlas Copco Pulse Unit Oil Bio и шприца (1 мл). Номер для заказа: 4081 0121 90.