# Vérification du couple - Mesure du couple résiduel sur l'assemblage

1. Veiller à utiliser le même équipement, par exemple les rallonges, les douilles et la pression d’air pendant le serrage que celui qui sera utilisé dans l’application de serrage réelle.

2. Lors du contrôle du couple sur l’assemblage réel, nous recommandons d’utiliser un ST Wrench avec le paramètres de mesure du couple résiduel*.

*Couple nécessaire pour déplacer les filets de la fixation (y compris sa tête) sur lesquels le couple est appliqué par rapport au filet d'accouplement.

A | L’assemblage réel
B | Clé dynamométrique avec surveillance

1. Exécuter un serrage.

2. Mesurer le résultat avec la clé dynamométrique avec surveillance.