# Réglage du couple de serrage

La vis de réglage est accessible par l’orifice du carter. Si nécessaire, tournez la broche de sortie.

Une fois le réglage terminé, n’oubliez pas de replacer le bouchon de l’orifice du carter.

Il est recommandé de commencer par le couple minimum correspondant à environ 6 tours de dévissage de la vis de réglage à partir de sa position de blocage. Ne dévissez pas plus.

L’utilisation de la machine au-delà du couple maximum recommandé peut provoquer un mauvais fonctionnement et une usure prématurée. Contrôlez toujours le réglage sur l’assemblage que vous utilisez.