# Llenar la unidad de impulsos con aceite

Debido a una posible microfuga de aceite en la unidad de impulsos, podría ser necesario rellenar la unidad entre los intervalos de revisión regulares. La frecuencia de este procedimiento depende del tipo de aplicación, número de ciclos, tiempo de apriete, etc. Una indicación de aceite insuficiente es un par de apriete reducido y una frecuencia de impulsos incrementada.

Tras desmontar la unidad de impulso, llene con aceite de acuerdo con operación n.º 1-3 a continuación. Coloque la máquina en una mordaza durante 10 segundos de acuerdo con operación n.º 5 a continuación. Después, prosiga de acuerdo con operación n.º 6-11. Para un mejor rendimiento utilice aceite Bio para unidad de impulsos Atlas Copco. El kit de llenado de aceite se compone de aceite Bio para unidad de impulsos Atlas Copco 150 ml y una jeringa (1 ml) N.º de pedido: 4081 0121 90.