# Vorbeugende Wartung

Eine vorbeugende Wartung sollte einmal pro Jahr oder nach maximal 250.000 Verschraubungen durchgeführt werden. Zu einer kompletten Überholung gehören:

- Reinigen Sie die folgenden Teile: Impulseinheit, Luftmotor, Dämpfer und Schmutzfänger des Eingangsadapters, Auslöser und Umkehrventil.

- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile und Filter.

Ersetzen Sie die O-Ringe in der Impulseinheit nur bei einer vollständigen Überholung.