# Оптимизация производительности инструмента

Не рекомендуется использовать удлинители с импульсными инструментами. Удлинители приводят к вибрации, что впоследствии может привезти к износу инструмента, более длинному времени затяжки, ограниченной точности и трудностям в достижении максимального момента затяжки. Если удлинитель необходим из-за ограниченной доступности, он должен быть как можно короче. Очень рекомендуются использовать направляемые насадки и удлинители.

## Рекомендованное количество импульсов

Импульсный инструмент должен достигать целевого момента затяжки (с автоотключением) за 5–20 импульсов. Измерьте анализатором количество импульсов для достижения целевого момента затяжки. Время затяжки также можно использовать как ориентир, чтобы понять, правильно ли настроен инструмент:

- ≤ 1 секунды для инструментов с диапазоном момента до 30 Нм

- ≈ 1 секунды для инструментов с диапазоном момента до 80 Нм

- ≈ 2 секунд для инструментов с диапазоном момента до 150 Нм

- ≈ 5 секунд для инструментов с диапазоном момента до 450 Нм

- ≤ 10 секунд для инструментов с диапазоном момента до 850 Нм

Если достижение целевого момента затяжки происходит менее чем через 5 импульсов (= короткое время затяжки), то колебания при затяжке усилятся, что усложнит регулировку до нужного уровня, особенно при работе с жесткими соединениями.

Если достижение целевого момента затяжки происходит дольше чем за 20 импульсов (= слишком долгое время затяжки), то это увеличивает износ и влечет необходимость в более частой заправке маслом и обслуживании. Слишком долгое время затяжки в сочетании с высокой скоростью работы может привести к перегреву масла. В этой ситуации мощность инструмента падает, время затяжки возрастает, и возможны сбои автоотключения.

Если достижение целевого момента затяжки происходит быстрее чем за 5 импульсов, отрегулируйте его следующим образом:

- Сократив давление воздуха.

- Снизив скорость с помощью функции авторегулировки или регулировочного клапана.

- Если указанные варианты неосуществимы или не приносят ожидаемых результатов, то, возможно, удобнее будет использовать инструмент меньшего размера.

Если достижение целевого момента затяжки происходит дольше чем за 20 импульсов, отрегулируйте его следующим образом:

- Повысив динамическое давление воздуха до 6–7 бар на стандартных инструментах EP или до 5 бар на инструментах EP L низкого давления.

- Настроив функцию авторегулировки или регулировочный клапан так, чтобы обеспечить максимальную мощность/скорость.

- Если указанные варианты неосуществимы или не приносят ожидаемых результатов, то, возможно, удобнее будет использовать инструмент большего размера.

При изменении давления воздуха снова измерьте целевой момент затяжки и при необходимости отрегулируйте.