# Riempimento unità a impulsi con olio

A causa di una possibile microperdita di olio dall'unità di pulsazione, potrebbe essere necessario riempire l'unità tra gli intervalli di revisione regolari. La frequenza di questa procedura dipende da tipo di applicazione, numero di cicli, tempo di serraggio ecc. I sintomi di una lubrificazione insufficiente sono calo della coppia di serraggio e maggiore frequenza degli impulsi.

Dopo lo smontaggio dell'unità a impulsi, eseguire un rabbocco d'olio seguendo i passi 1-3 sottostanti. Far girare la macchina nella morsa per 10 secondi secondo quanto indicato nel passo 5 sottostante. Proseguire seguendo le operazioni da 6 a 11. Per prestazioni ottimali, usare olio Bio per unità a impulsi Atlas Copco. Il kit di rabbocco olio include un flacone di olio Bio per unità a impulsi Atlas Copco da 150 ml e una siringa (1 ml). N. d'ordine: 4081 0121 90.