# Установка момента затяжки

Винт настройки доступен через отверстие в корпусе. По необходимости проверните выходящий шпиндель.

После настройки не забудьте поставить заглушку на отверстие в корпусе.

Рекомендуется начинать с минимального момента затяжки — винт вывернут наружу где-то на 6 оборотов от нижней позиции, но не больше.

Использование инструмента с моментом выше рекомендуемого может привести к выходу из строя или ускоренному износу инструмента. Всегда проверяйте настройки на фактическом соединении.