# Initial inställning av åtdragningsmoment

För att minimera risken för skador på själva förbandet rekommenderar vi att vridmomentet sänks något lägre på provförbandet än det vridmoment som önskas för applikationen. Se till att du använder samma utrustning, som till exempel förlängningar, uttag och lufttryck på testförbandet som kommer att användas på själva förbandet.

A | Momentgivare IRTT
B | Testförband
C | ST analysator

Se till att du alltid kontrollerar vridmomentinställningarna på ditt faktiska förband.