# Auffüllen der Pulseinheit

Halten Sie die Pulseinheit auf normaler Raumtemperatur.

Vor dem Auffüllen: Warten Sie nach der letzten Betriebsphase mindestens 30 Minuten, bis die Blasen im Öl verschwunden sind. Stellen Sie sicher, dass keine Blasen im Öl vorhanden sind und dass die Pulseinheit vollständig gefüllt ist (100 %), bevor Sie die Ölmenge gemäß Schritt Nr. 10 verringern.

Korrekte Ölmenge: Bis 100 % füllen, anschließend gemäß Tabelle reduzieren. Nach dem Auffüllen – überprüfen Sie das Anzugsdrehmoment und die Pulsfrequenz gemäß den Testverfahren.

Von 100 % zu reduzierende Ölmenge | Ungefähre Ölmenge in der Pulseinheit
--- | ---
0.6 ± 0.05 ml | 9.5 ml