# Regulação do binário de aperto

O parafuso de ajuste é acessível através do orifício do alojamento. Se necessário, gire o eixo de saída.

Depois do ajuste, não se esqueça de montar a bucha do orifício do alojamento.

Recomendamos que inicie no ajuste mínimo do torque – quando o parafuso de ajuste está desaparafusado cerca de 6 voltas do fundo. Não desaparafuse mais.

Usar a máquina no torque acima do recomendado pode provocar funcionamento inadequado e desgaste precoce. Sempre verifique as definições em sua junta real.