# パルスユニットへのオイル充填

パルスユニットからの微量のオイルが漏油する可能性があるため、定期オーバーホールのタイミングで充填する必要があるかもしれません。この手順の頻度は、アプリケーションの種類、サイクル数、締め付け時間などによって異なりますが、オイルが不足している兆候は、締め付けトルクの低下、パルス周波数の増加などに見られます。

パルスユニットを分解した後、以下の操作番号　1　～　3　に従ってオイルを充填します。以下の操作番号　5　に従って、機械を10秒間万力中で稼働させます。その後、操作番号 6 ～ 11 に従って続行します。最高のパフォーマンスを得るにはアトラスコプコのパルスユニットオイル Bio を使用してください。オイル充填キットは、アトラスコプコのパルスユニットオイル Bio 150 ml とシリンジ（1 ml）で構成されています。オーダー番号 : 4081 0121 90。