# Wstępne ustawienie momentu obrotowego

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia danego połączenia, zalecamy ustawienie momentu obrotowego dla połączenia testowego na nieco niższą wartość niż w przypadku momentu obrotowego do danego zastosowania. Pamiętaj, aby używać tego samego sprzętu, np. przedłużek, gniazd i tego samego ciśnienia powietrza w przypadku połączenia testowego i połączenia właściwego.

A | Przetwornik momentu IRTT
B | Połączenie testowe
C | Analizator ST

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić ustawienia momentu obrotowego dla połączenia właściwego.