# Pour faire l’appoint en huile de l’unité hydraulique

En raison d'une possible micro-fuite d'huile de l'unité hydraulique, il pourrait être nécessaire de remplir l'unité entre les intervalles de révision réguliers. La fréquence de cette procédure dépend du type d'application, du nombre de cycles, du temps de serrage, etc. Une indication de manque d'huile se traduit par une diminution du couple de serrage et une augmentation de la fréquence des impulsions.

Après le démontage de l'unité hydraulique, remplissez d'huile selon l'opération n° 1-3 ci-dessous. Faites fonctionner la machine dans un étau pendant 10 secondes selon l'opération n° 5 ci-dessous. Continuez ensuite selon l'opération n° 6 11. Pour de meilleures performances, utilisez l'huile Bio pour unité hydraulique Atlas Copco. Le kit de remplissage d'huile est composé d'huile Bio pour unité hydraulique Atlas Copco 150 ml et d'une seringue (1 ml). Réf. : 4081 0121 90.