# Maintenance préventive

Une maintenance préventive est recommandée une fois par an ou après un maximum de 250 000 serrages. Une révision complète comprend :

- Nettoyage des pièces suivantes : unité hydraulique, moteur pneumatique, silencieux et filtre de l'adaptateur d'admission, gâchette et vanne d'inversion.

- Remplacez les pièces usées ou endommagées et le filtre.

Ne remplacer les joints toriques de l'unité hydraulique que lors de la révision complète.