# Aansluitingen met schroefdraad vastdraaien

De aanhaalkoppelwaarden die in de reserveonderdelenlijst staan zijn vastgesteld om de juiste klemkracht te bereiken en te voorkomen dat onderdelen losraken. Deze onderdelen moeten tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen worden geopend zonder kapotgemaakt te worden. Onder bepaalde omstandigheden (afhankelijk van toepassing en gebruik) kunnen de onderdelen na enig gebruik losraken. Verhoog in die gevallen het koppel 10-20% en breng zo nodig een draadborgmiddel met lage of gemiddelde sterkte aan.