# Добавление масла в импульсный узел

Храните импульсный узел при нормальной комнатной температуре.

Перед добавлением масла: Выпустите пузырьки — как минимум 30 мин. после последнего запуска. Перед тем, как слить часть масла согласно операции № 10, убедитесь, что в масле нет пузырьков и импульсный узел заполнен (на 100%).

Правильное количество масла: Заполните до 100%, затем слейте согласно таблице. После добавления проверьте момент затяжки и частоту импульсов согласно методам тестирования.

Объем масла должен быть менее 100%. | Приблизительный объем масла в импульсном инструменте
--- | ---
0.6 ± 0.05 мл | 9.5 мл