# Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva é recomendada uma vez por ano ou após, no máximo, 250.000 apertos. Uma revisão completa inclui:

- Limpar as seguintes peças: unidade de pulso, motor pneumático, silenciador e filtro do adaptador de entrada, gatilho e válvula de inversão.

- Trocar peças e filtro desgastados ou danificados.

Trocar os O-rings da unidade de pulso somente na revisão geral.