# Preventivní údržba

Preventivní údržba se doporučuje jednou za rok nebo po maximálně 250 000 utažení. Kompletní generální oprava zahrnuje:

- Vyčištění následujících částí: pulzní jednotka, vzduchový motor, tlumič a sítko vstupního adaptéru, spouštěcí tlačítko a zpětný ventil.

- Výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů a filtru.

O-kroužky v pulzní jednotce vyměňte pouze při kompletní generální opravě.