# Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll rekommenderas en gång per år eller efter maximalt 250 000 åtdragningar. En komplett översyn innefattar:

- Rengör följande delar: pulsenhet, luftmotor, ljuddämpare och silfilter på inloppsadaptern, tryckreglage och reverseringsventil.

- Byt ut slitna eller skadade delar och filter.

O-ringarna i pulsenheten ska bara bytas ut vid en komplett översyn.