# 공구 성능 최적화

익스텐션을 펄스 공구와 함께 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 익스텐션은 진동을 유발하며 그로 인해 공구 마모, 더 긴 조임 시간, 정확도 감소 및 최대 토크 도달 불량을 일으킬 수 있습니다. 접근성 제약으로 인해 익스텐션이 필요한 경우 익스텐션은 가능한 한 짧아야 합니다. 가이드 소켓 또는 익스텐션이 권장됩니다.

## 권장 펄스 수

펄스 공구는 5~20 펄스 내로 목표 토크(차단 포함)에 도달해야 합니다. 분석기로 목표 토크에 도달하는 펄스 수를 측정해 주세요. 조임 시간은 공구가 올바르게 설정되었는지 알아내기 위한 가이드로도 사용할 수 있습니다.

- 최대 30Nm의 공구에 대하여 ≤ 1초

- 최대 80Nm의 공구에 대하여 ≈ 1초

- 최대 150Nm의 공구에 대하여 ≈ 2초

- 최대 450Nm의 공구에 대하여 ≈ 5초

- 최대 850Nm의 공구에 대하여 ≤ 10초

목표 토크가 5회 미만의 펄스(= 짧은 조임 시간)내로 달성되면 토크 분산도가 증가하여 특히 하드 조인트에 대한 토크를 조정하기 어려워집니다.

목표 토크가 20회 초과의 펄스(= 너무 긴 조임 시간)후에 달성되면 마모가 증가하고 오일을 더 자주 채우고 정비를 더 자주 해야 합니다. 조임 시간이 너무 길고, 생산율이 높으면 오일이 과도하게 과열될 수 있습니다. 그런 경우에 출력이 감소하여 조임 시간이 길어지고 차단이 없어지는 경우도 있습니다.

목표 토크가 5펄스 미만 내에 달성되면 다음 방식으로 조정할 수 있습니다.

- 공기압 낮춤

- 자동트림 또는 트림 밸브로 속도를 감소합니다.

- 상기가 불가능하거나 만족스러운 결과를 주지 않을 경우 더 작은 공구를 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다.

목표 토크가 20 펄스를 초과하여 달성되면 이는 다음 방식으로 수정될 수 있습니다.

- 표준 EP 공구의 경우 동적 공기압을 6~7바로 높이거나 저압 EP L-공구의 경우 최대 5바로 높입니다.

- 자동트림 또는 트림 밸브를 조정해서 출력/속도를 최대로 높입니다.

- 상기가 불가능하거나 만족스러운 결과를 주지 않을 경우 더 큰 공구를 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다.

공기 압력을 변경할 때 목표 토크를 다시 측정하고 필요한 경우 조정해 주세요.