# Para rellenar la unidad de impulsos

Mantenga la unidad de impulsos a temperatura ambiente normal.

Antes de rellenar: Espere a que desaparezcan las burbujas en el aceite, al menos 30 minutos, tras el último funcionamiento. Compruebe que no hayan burbujas en el aceite y que la unidad de impulsos esté completamente llena (100 %) antes de reducir el volumen de aceite de acuerdo con la operación n.º 10.

Cantidad de aceite correcta: Llene hasta el 100 % y vaya reduciendo según la tabla. Compruebe el par de apriete después de rellenar y la frecuencia de impulsos según los métodos de prueba.

Volumen de aceite que se debe reducir desde el 100 % | Volumen de aceite aprox. en la unidad de impulso
--- | ---
0.6 ± 0.05 ml | 9.5 ml