# Rabbocco dell'unità a impulsi

Mantenere l'unità a impulsi alla temperatura ambiente.

Prima del rabbocco: Lasciare che le bolle scompaiano, attendere almeno 30 min. dall'ultimo utilizzo. Verificare che non ci siano bolle nell'olio e che l'unità a impulsi sia del tutto piena (100%) prima di ridurre la quantità d'olio seguendo l'operazione n. 10.

Correggere la quantità d'olio Rabboccare al 100%, quindi ridurla basandosi sull tabella. Dopo il rabbocco: controllare coppia di serraggio e frequenza degli impulsi utilizzando i metodi di verifica.

Volume dell'olio da ridurre a partire dal 100% | Volume approssimativo dell'olio nell'unità a impulsi
--- | ---
0.6 ± 0.05 ml | 9.5 ml