# Einstellung des Anziehmoments

Die Stellschraube ist durch die Öffnung im Gehäuse erreichbar. Drehen Sie gegebenenfalls die Ausgangsspindel.

Nach dem Einstellen nicht vergessen, die Öffnung im Gehäuse wieder zu verschließen.

Es empfiehlt sich, mit der minimalen Drehmomenteinstellung zu beginnen, indem die Stellschraube von der untersten Position aus um etwa 6 Umdrehungen herausgeschraubt wird. Schrauben Sie die Schraube nicht weiter heraus.

Wenn die Maschine oberhalb des empfohlenen Höchstdrehmoments betrieben wird, kann dies zu Fehlfunktionen und schnellerem Verschleiß führen. Immer das eingestellte Anziehdrehmoment des Ist-Gelenks prüfen.