# Pour remplir l'unité hydraulique

Maintenez l'unité hydraulique à une température ambiante normale.

Avant le remplissage : Laissez les bulles dans l'huile s'estomper, au moins 30 minutes après la dernière utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de bulles dans l'huile et que l'unité hydraulique est complètement pleine (100 %) avant de réduire le volume d'huile selon l'opération n°10.

Quantité d’huile correcte : Remplissez à 100 %, puis réduisez selon le tableau. Après le remplissage, vérifiez le couple de serrage et la fréquence des impulsions conformément aux méthodes de test.

Volume d’huile à réduire des 100 % | Volume d'huile approx. dans l’unité hydraulique
--- | ---
0.6 ± 0.05 ml | 9.5 ml