# Mantenimiento preventivo

Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo anualmente o tras un máximo de 250 000 aprietes. Una revisión completa incluye:

- Limpiar las siguientes piezas: unidad de impulsos, motor de aire, silenciador y filtro del adaptador de admisión, gatillo y válvula de inversión.

- Cambie las piezas gastadas o dañadas y el filtro.

Sustituya las juntas tóricas únicamente durante la revisión completa.