# Impostazione della coppia di serraggio

La vite di regolazione è accessibile attraverso il foro sul corpo. Se necessario, ruotare il mandrino.

Dopo la regolazione, non dimenticare di montare il tappo del foro nell’alloggiamento.

Si raccomanda di avviare l’utensile alla coppia minima, ovvero svitando la vite di regolazione di 6 giri circa dalla posizione avvitata a fondo. Non svitare ulteriormente.

L’uso della macchina con coppie superiori al valore massimo raccomandato causa malfunzionamenti e usura rapida. Controllare sempre la regolazione sul giunto effettivo.