# Ottimizzazione delle prestazioni dello strumento

Si sconsiglia di utilizzare le estensioni con strumenti a impulso. Le estensioni provocano vibrazioni, che a loro volta possono causare usura dell'utensile, tempi di serraggio più lunghi, precisione limitata e difficoltà a raggiungere la coppia massima. Se è necessario un prolungamento a causa di vincoli di accessibilità, deve essere il più breve possibile. Si consiglia vivamente di utilizzare prese di guida o prolunghe.

## Numero consigliato di pulsazioni

L'utensile a impulsi deve raggiungere la coppia desiderata, con arresto, entro 5-20 impulsi. Misurare il numero di impulsi necessari per raggiungere la coppia desiderata con un analizzatore. Si può usare anche il tempo di serraggio come guida per determinare se l'utensile è regolato correttamente:

- ≤1 secondo per utensili fino a 30 Nm

- ≈1 secondo per utensili fino a 80 Nm

- ≈2 secondi per utensili fino a 150 Nm

- ≈5 secondi per utensili fino a 450 Nm

- ≤10 secondi per utensili fino a 850 Nm

Se si raggiunge la coppia desiderata con meno di 5 pulsazioni (= tempo di serraggio breve), le fluttuazioni di coppia aumentano e può risultare difficile impostare il livello corretto, soprattutto su giunti duri.

Se si raggiunge la coppia desiderata con più di 20 pulsazioni (= tempo di serraggio eccessivo), l'usura aumenta ed è necessario aggiungere olio e revisionare l'utensile più di frequente. Un tempo di serraggio troppo lungo in associazione a un livello di produzione elevato possono anche causare un riscaldamento eccessivo dell'olio. In tal caso, la potenza diminuisce determinando tempi di serraggio più lunghi e, in alcuni casi, il mancato arresto.

Se si raggiunge la coppia desiderata con meno di 5 pulsazioni, regolare come segue:

- Ridurre la pressione dell'aria.

- Ridurre la velocità con la valvola AutoTrim o Trim.

- Se tali operazioni non sono possibili o non danno risultati, potrebbe essere meglio usare un utensile più piccolo.

Se la coppia desiderata viene raggiunta con più di 20 pulsazioni, regolare come segue:

- Impostare la pressione dinamica pneumatica su 6-7 bar per utensili EP standard o su 5 bar per utensili L EP a bassa pressione.

- Regolare la valvola AutoTrim o Trim in modo da ottenere la potenza/velocità massima.

- Se tali operazioni non sono possibili o non danno risultati, potrebbe essere meglio usare un utensile più grande.

Se si cambia la pressione dell'aria, misurare di nuovo la coppia e se necessario, regolarla.